大棚维修项目报价单

报价单位（公章）:

一、维修内容：

（1）8米单体大棚，长30米，间距0.8米：安装米字撑，共4套；

（2）8米单体大棚，长30米，间距0.8米：卡槽、薄膜、防虫网拆装，共8套；

（3）6米单体大棚，长30米，间距0.8米：卡槽、薄膜、防虫网拆装，共2套；

项目报价包含维修所需的材料费、安装费及运输费等，最高限价4.9万元，且报价均为含税价。

二、项目所需材料及服务表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料及服务名称 | 材质 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价  （元） | 总价  （元） |
| 1 | 横杆 | 热镀锌 | 32\*1.5\*5000mm | 支 | 148 |  |  |
| 2 | 吊杆 | 热镀锌 | 32\*1.5\*1000 mm | 支 | 148 |  |  |
| 3 | 米字撑 | 热镀锌 | 32\*1.5\*1500 mm | 支 | 296 |  |  |
| 4 | 米字撑夹固、螺丝 |  | 32 mm | 套 | 1184 |  |  |
| 5 | 卡槽 | 275 克锌层 | 4000 mm | 支 | 414 |  |  |
| 6 | 连接片 |  |  | 只 | 414 |  |  |
| 7 | 卡簧 |  | 2000 mm | 支 | 816 |  |  |
| 8 | 夹固、螺丝 |  | 32 mm | 套 | 240 |  |  |
| 9 | 卷膜杆 |  | 22\*1.2\*5100 mm | 支 | 120 |  |  |
| 10 | 韩式卷膜器 |  |  | 套 | 20 |  |  |
| 11 | 卷膜器立杆 |  | 25\*1.2\*2200 mm | 支 | 20 |  |  |
| 12 | 防虫网 |  | 50 目 | ㎡ | 1025 |  |  |
| 13 | 卡槽固定件 |  | 自攻螺丝 | 只 | 2000 |  |  |
| 14 | PEP 利得膜 | 厚 10 丝 | 36\*8.5 m | ㎡ | 612 |  |  |
| 15 | PEP 利得膜 | 厚 10 丝 | 0.5\*63 m | ㎡ | 63 |  |  |
| 16 | 维修费 |  | | | | | |
| 17 | 运费 |  | | | | | |
|  | 合计 |  | | 大写 |  | | |

法定代表人（授权代表）签名：

年 月 日